|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE DI MONTECOPIOLO****(Provincia di Rimini)** |
| Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 47868 - Montecopiolo (RN) Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 - P.IVA 00360600415 - C.F. 80004090413PEC: pec@pec.comune.montecopiolo.rn.it| e-mail: ufficiotecnico@comune.montecopiolo.rn.itSETTORE TECNICO  |

**ALL. 1 – SCHEDA TECNICA**

**DA ALLEGARE AL MODULO**

**RICHIESTA NULLA OSTA**

**SCARICO REFLUI**

**(da compilare obbligatoriamente da parte del Tecnico Incaricato)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMMOBILE OGGETTO DELL’ALLACCIAMENTO / PARERE ALLO SCARICO** |
| 1 | via/strada/p.zza, n. |  |
| comune |  | provincia |  | cap |  |
| Censito al NCEU |  | mappale  | sub |
| 2 | **CARATTERISTICHE DELLO SCARICO** |
| via/strada/p.zza, n. |  | comune |  |
| materiale |  | diametro |  | * sifone Firenze
 | * valvola antireflusso
 |
| n. tot. abitanti equivalenti (da relazione) |  | n. tot. unità immobiliari equivalenti (da relazione) |  |
| TRATTAMENTI | numero | larghezza (mt) | profondità (mt) | altezza (mt) |
| Degrassatori |  |  |  |  |
| Fosse biologiche |  |  |  |  |
| Fosse IMHOFF |  |  |  |  |
| Filtro batteriologico anaerobico |  |  |  |  |
| PIANI INTERRATI(da compilare solo se originano scarichi) |
| Quota pavimento interrato rispetto al colmo stradale | mt |  | Sollevamento |  |  |  | Sì |  |  | No |  |  |  |
| Pompe acque nere n. |  | Calcolate per altezza mt |  |
| Potenza (kW) |  | Marca |  | Portata (l/s) |  |
| 3 | **ACQUE METEORICHE (se richiesta l’invarianza si allega profilo vasca di laminazione e calcolo idraulico)** |
| **A DISPERSIONE** | * Sì % di aree verdi a dispersione
 | * No
 |
| via/strada/p.zza |  | comune |  |
| materiale |  | diametro |  | sifone Firenze | valvola antireflusso |
| **VASCA DI LAMINAZIONE** | Si | No | mc |  | Tubazione | calibro DN |  | portata (l/s) |  |
| Pompe per scarico vasca n. |  | Calcolate per prevalenza mt |  |
| Potenza (kW) |  | Marca |  | Portata (l/s) |  |
| Recapito finale |  | Competenze corpo idrico |  |
| **PIANI INTERRATI** (da compilare solo se originano scarichi) |
| Quota pavimento del piano interrato rispetto al colmo stradale mt |  |
| Pompe per acque bianche n. |  | Calcolate per altezza mt |  |
| Potenza (kW) |  | Marca |  | Pressione |  |
|  | **NATURA DEL REFLUO (domestico o assimilato)** |
| 4 | * Scarichi di acque reflue domestiche (servizi igenici, cucine e lavanderie di tipo domestico)
 |
| * Scarichi di Acque Reflue Assimilate alle Domestiche ai sensi Art. 101, comma 7, lettera a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006,

in quanto derivanti dall’attività di .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5 | **TECNICO PROGETTISTA INCARICATO** |
| nome e cognome / ragione soc. |  |
| n° iscriz. Albo |  |
| codice fiscale / P.IVA |  | email pr |  |
| telefono/cellulare |  | fax +3 |  |
| Indirizzo | via/strada/p.zza |  |
| cap |  | comune Sa |  |
|  | **PER SOTTOSCRIZIONE DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI** (di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5) |
| 6 | data  | firma e timbrodel tecnico progettista incaricato |

### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA

1. Fornire informazioni sul terminale di Scarico. Se esistente indicarne l’ubicazione. In caso di impianto già autorizzato allegare l’ultimo documento rilasciato dall’Ente Gestore della Fognatura (Autorizzazione allo Scarico, Benestare del Gestore, Dichiarazione di Conformità, Parere di Conformità, Nulla Osta, ecc.). Se predisposto indicare il numero di allacci.
2. Indicare la potenzialità dell’insediamento secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di comunità** | **Parametro** |
| Residenziale (stimato sulla superficie delle singole camere da letto) | 1. A.E. per superfici fino a 14 m2
2. A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m2

1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m2 di superficie eccedenti i 14 m2 |
| Alberghi e complessi ricettivi | 1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti letto come per le civili abitazioni). |
| Fabbriche, laboratori artigiani | 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività. |
| Ditte e uffici commerciali | 1 A.E: ogni 3 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività. |
| Mense | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m2). |
| Ristoranti e trattorie | 1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,2 m2). |
| Bar, circoli, club | 1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,2 m2). |
| Cinema, stadi, teatri | 1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS. |
| Scuole | 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva. |

(c) Riportare il numero di UIeq utilizzando la tabella eventualmente presente nel regolamento ATO di competenza dello scarico. Qualora non fosse indicata alcuna modalità di calcolo nei regolamenti utilizzare la tabella sottostante:

|  |  |
| --- | --- |
| * Uso domestico, uso servizi condominiali (\*)
* Alberghi, pensioni, residence alberghieri
* Ospedali, case di cura, altre comunità numerose
* Attività artigianali, industriali, zootecniche
* Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e tutto quanto non compreso nelle voci precedenti
 | 1 UIeq = 1 UI effettiva1 UIeq = 15 camere / appartamenti1 UIeq = 30 posti letto1 UIeq = 250 mq superficie utile coperta1 UIeq = 100 mq superficie utile coperta |
| (\*) Nel caso di fornitura per usi domestici, l’UIeq equivale all’utente finale (del. CIPE 52/2001) |

Nel caso di presenza contestuale per lo stesso allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico ed artigianale), il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq relative a ciascun utilizzo.

Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all’intero più prossimo con un minimo di 1 UIeq.

*Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti obbligatoriamente da parte del Tecnico Incaricato e trasmesso a:*

**COMUNE DI MONTECOPIOLO – Piazza San Michele Arcangelo n.7, 47864 Montecopiolo (RN) – PEC:** **pec@pec.comune.montecopiolo.rn.it** **allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante (PDF)**